**Konopiska: Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Łaziec**
**Numer ogłoszenia: 207217 - 2011; data zamieszczenia: 01.08.2011**
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Gmina Konopiska , ul. Lipowa 5, 42-274 Konopiska, woj. śląskie, tel. 34 3282 057, faks 34 3282 035.

* **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.bip.konopiska.akcessnet.net

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Łaziec.

**II.1.2) Rodzaj zamówienia:** roboty budowlane.

**II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest : Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Łaziec na odcinku o długości 920m od km 9+454 do km 10+374 zgodnie z dokumentacją techniczną uzgodnioną przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach pismem nr WI/ZKOG/2211/12807/2008 z dnia 21.11.2008r. oraz standardów ZDW w Katowicach udostępnionych na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl Zakres rzeczowy zamówienia : Roboty drogowe: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe z transportem gruzu 2. Zdjęcie warstwy humusu grubości do 15cm 3. Roboty ziemne korytowe i nasypowe 4. Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na szer. 1,50mb średnia grubość 6cm 5. Chodnik (ciąg pieszo-rowerowy przyjezdniowy z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie tłucz-niowej gr. 15cm-szer.2,50mb i 3,00mb ograniczony krawężnikiem 20x30cm 6. Zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm na szer. ciągu 2,50mb i 3,00mb do granicy własności pasa drogowego, szerokość zjazdów wg istniejących bram 3,50-5,50mb, konstrukcja: kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie tłuczniowej gr. 20cm, skosy 1:1 7. Od strony zieleńców i posesji ciąg pieszo-rowerowy ograniczony obrzeżem 8x30cm na ławie be-tonowej z oporem 8. Uzupełnienie betonem nawierzchnio zabudowie krawężnika tj. wypełnienie szczeliny około 20-30cm między nowo ułożonym krawężnikiem, a istniejącą konstrukcją jezdni 9. Naprawa nawierzchni bitumicznej na szer. 1,50mb poprzez frezowanie istniejącego asfaltu gr. 6cm, skropieniu i ponownemu ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr 6cm przy zastosowa-niu taśmy bitumicznej samoprzylepnej gr. 6cm dla połączenia krawędzi nawierzchni 10. Odwodnienie ulicy poprzez wykonanie wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód opadowych przykanalikami z rur PCV fi 200/5,9mm - kratki krawężnikowo-jezdniowe 11. Odtworzenie konstrukcji jezdni na drodze wojewódzkiej (KR-5) i gminnej (KR-3) 12. Wykonanie ścieku ulicznego z dwóch rzędów klinkieru na uprzednio wykonanej ławie betono-wej 13. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia wraz z regulacją: zabezpieczenie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazu 14. Ukształtowanie przyległego terenu - humusowanie i obsianie trawą 15. Zjazdy do szkoły z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie tłuczniowej 25cm- łuki-5,00mb kra-wężniki 20x30cm na ławie betonowej z oporem 16. Oznakowanie stałe pionowe i poziome 17. Roboty inne - oznakowanie czasowe na czas prowadzenia robót i roboty geodezyjne Roboty odwadniające - kanał deszczowy: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe z transportem gruzu 2. Roboty ziemne z transportem urobku 3. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szkla-nym fi 300mm, fi 500mm, fi 600mm na podłożu z piasku gr. 10cm 4. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200mm i fi 1400mm i włazami żeliwnymi zatrzasko-wymi typ ciężki 5. Wykonanie podbudowy i nawierzchni zgodnie z podaną konstrukcją dla drogi wojewódzkiej KR-5 i dla drogi gminnej KR-3 6. Wykonanie wylotów kanału 7. Dostawa i montaż urządzeń podczyszczających - separatora koalescencyjny 125/625 w ilości 1szt. wraz z robotami ziemnymi, odwadniającymi, montażowymi 8. Drenaż z rur perforowanych fi 100mm w welonie szklanym z oprowadzeniem do proj. studni, obsypanie materiałem przepuszczalnym 9. Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza.

**II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:** tak.

* **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**
* Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 908 w miejscowości Łaziec na odcinku o długości 920m od km 9+454 do km 10+374. Roboty drogowe: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe z transportem gruzu 2. Zdjęcie warstwy humusu grubości do 15cm 3. Roboty ziemne korytowe i nasypowe 4. Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na szer. 1,50mb średnia grubość 6cm 5. Chodnik (ciąg pieszo-rowerowy przyjezdniowy z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie tłuczniowej gr. 15cm-szer.2,50mb i 3,00mb ograniczony krawężnikiem 20x30cm 6. Zjazdy z kostki brukowej gr. 8cm na szer. ciągu 2,50mb i 3,00mb do granicy własności pasa drogowego, szerokość zjazdów wg istniejących bram 3,50-5,50mb, konstrukcja: kostka brukowa koloru czerwonego gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie tłuczniowej gr. 20cm, skosy 1:1 7. Od strony zieleńców i posesji ciąg pieszo-rowerowy ograniczony obrzeżem 8x30cm na ławie be-tonowej z oporem 8. Uzupełnienie betonem nawierzchnio zabudowie krawężnika tj. wypełnienie szczeliny około 20-30cm między nowo ułożonym krawężnikiem, a istniejącą konstrukcją jezdni 9. Naprawa nawierzchni bitumicznej na szer. 1,50mb poprzez frezowanie istniejącego asfaltu gr. 6cm, skropieniu i ponownemu ułożeniu warstwy ścieralnej z asfaltobetonu gr 6cm przy zastosowaniu taśmy bitumicznej samoprzylepnej gr. 6cm dla połączenia krawędzi nawierzchni 10. Odwodnienie ulicy poprzez wykonanie wpustów ulicznych z odprowadzeniem wód opadowych przykanalikami z rur PCV fi 200/5,9mm - kratki krawężnikowo-jezdniowe 11. Odtworzenie konstrukcji jezdni na drodze wojewódzkiej (KR-5) i gminnej (KR-3) 12. Wykonanie ścieku ulicznego z dwóch rzędów klinkieru na uprzednio wykonanej ławie betonowej 13. Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia wraz z regulacją: zabezpieczenie kabli energetycznych, telekomunikacyjnych, gazu 14. Ukształtowanie przyległego terenu - humusowanie i obsianie trawą 15. Zjazdy do szkoły z kostki brukowej gr. 8cm na podbudowie tłuczniowej 25cm- łuki-5,00mb kra-wężniki 20x30cm na ławie betonowej z oporem 16. Oznakowanie stałe pionowe i poziome 17. Roboty inne - oznakowanie czasowe na czas prowadzenia robót i roboty geodezyjne Roboty odwadniające - kanał deszczowy: 1. Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe z transportem gruzu 2. Roboty ziemne z transportem urobku 3. Wykonanie kanalizacji deszczowej z rur z żywic poliestrowych wzmocnionych włóknem szkla-nym fi 300mm, fi 500mm, fi 600mm na podłożu z piasku gr. 10cm 4. Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych fi 1200mm i fi 1400mm i włazami żeliwnymi zatrzasko-wymi typ ciężki 5. Wykonanie podbudowy i nawierzchni zgodnie z podaną konstrukcją dla drogi wojewódzkiej KR-5 i dla drogi gminnej KR-3 6. Wykonanie wylotów kanału 7. Dostawa i montaż urządzeń podczyszczających - separatora koalescencyjny 125/625 w ilości 1szt. wraz z robotami ziemnymi, odwadniającymi, montażowymi 8. Drenaż z rur perforowanych fi 100mm w welonie szklanym z oprowadzeniem do proj. studni, obsypanie materiałem przepuszczalnym 9. Wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza

**II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.32.22-1, 45.23.31.21-3, 45.24.71.10-4, 45.23.21.30-2, 45.11.10.00-8.

**II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej:** nie.

**II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:** nie.

**II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:** Zakończenie: 15.11.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

**III.1) WADIUM**

**Informacja na temat wadium:** Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 25.000,00 zł Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym - gwarancjach bankowych - gwarancjach ubezpieczeniowych - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275) (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego : Bank Spółdzielczy Konopiska konto nr 56 8273 0006 2001 0000 0172 0004 . Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kancelarii Zamawiającego (na I piętrze Urzędu Gminy w Konopiskach). Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a, 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia 17. 08. 2011r. do godz. 10:00. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

**III.2) ZALICZKI**

* **Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:** nie

**III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW**

* **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać że wykonali w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonali tzn. rozpoczęli i zakończyli ro-boty odpowiadające swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot zamówienia t.j. wykonali minimum 1 zadanie polegające na wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudową oraz kanalizacją deszczową. Suma wartości tych robót nie może być mniejsza niż 1.200.000,00zł brutto.
* **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

**Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku**

* + W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są wskazać osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności: 1) Kierownik Budowy Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, 2) Kierownik Robót Kanalizacyjnych Kwalifikacje i umiejętności: uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych lub uprawnienia równoważne do powyższych, a wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji przez wskazane osoby, które będą wykonywać niniejsze zamówienie, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania dla każdej z łączonych funkcji, z wyjątkiem przypadków określonych w Prawie Budowlanym.

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

* **III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:**
	+ wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
	+ wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami
	+ oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
* **III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:**
	+ oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
	+ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
	+ aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
	+ aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
* III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

* + nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
	+ nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
	+ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postepowaniu

**III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne:** nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

**IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

**IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:** przetarg nieograniczony.

**IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT**

**IV.2.1) Kryteria oceny ofert:** najniższa cena.

**IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:** nie.

**IV.3) ZMIANA UMOWY**

**Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:** tak

**Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian**

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień zawartej z Wykonawcą umowy w stosunku do treści oferty w formie aneksu do umowy w zakresie: a) zmiana terminu realizacji zamówienia (rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia). Zmiana taka może nastąpić jedynie w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od stron umowy, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; w przypadku zmiany terminu zakończenia rzeczowej realizacji zadania określonego w porozumieniu zawartym z Województwem Śląskim, itp. b) zmiany kluczowego personelu Wykonawcy w przypadku długotrwałej choroby, śmierci; zwolnień, itp; c) możliwość robót zamiennych; d) zmiana rodzaju i ilości zakresu zamówienia; e) zmiana wartości przedmiotu zamówienia spowodowana dodaniem rodzaju i ilości zakresu za-mówienia, f) zmiana adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy, g) zmiana osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, h) zmiana będąca skutkiem poprawy oczywistej omyłki, i) ze zmianą stawki podatku od towarów i usług (VAT) j) zmiana terminu, wysokości płatności i ilości transz w przypadku zmian płatności transz zawartych w porozumieniu z Województwem Śląskim.

**IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

**IV.4.1)** **Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia:** www.bip.konopiska.akcessnet.net
**Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:** Urząd Gminy Konopiska, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5.

**IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:** 17.08.2011 godzina 10:00, miejsce: Urząd Gminy Konopiska, 42-274 Konopiska, ul. Lipowa 5, kancelaria (na I piętrze Urzędu Gminy).

**IV.4.5) Termin związania ofertą:** okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

**IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:** nie

**mgr inż. Barbara Ankowska-Lis**

**Z upoważnienia Wójta Gminy Konopiska Sekretarz Gminy Konopiska**