Ogłoszenie nr 500249793-N-2018 z dnia 17-10-2018 r.

**Gmina Konopiska: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2018/2019

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

nie

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak
Numer ogłoszenia: 621743-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Konopiska, Krajowy numer identyfikacyjny 15139801400000, ul. ul. Lipowa  5, 42274   Konopiska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 282 057, e-mail przetargi@konopiska.pl, faks 343 282 035.
Adres strony internetowej (url): www.bip.konopiska.akcessnet.net

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2018/2019

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

GR.271.13.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Usługi

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu zimowym dróg gminnych, placów i parkingów gminnych wskazanych w załączniku nr 10 do SIWZ oraz innych dróg według potrzeb Zamawiającego na terenie gminy Konopiska w sezonie zimowym 2018/2019. Zakres prac obejmuje w szczególności: a) utrzymanie ciągłej przejezdności dróg i parkingów poprzez odpłużenie lub uszorstnienie powierzchni jezdni dróg gminnych, parkingów polegające na posypywaniu ich mieszanką piaskowo-solną o zawartości soli 25% (materiał Wykonawcy) lub odpłużenie z jednoczesnym uszorstnieniem dróg i parkingów gminnych polegające na odśnieżeniu nawierzchni drogi gminnej jednocześnie sypiąc na odśnieżoną nawierzchnie mieszankę piaskowo-solną o zawartości soli 25% (materiał Wykonawcy), c) zwalczanie śliskości i gołoledzi poprzez posypanie mieszanką piaskowo-solną o zawartości soli 25% lub środkami dopuszczonymi do stosowania w tym zakresie, d) wywożenie śniegu i lodu – w miarę zaistniałych potrzeb Łączna długość dróg gminnych do zimowego utrzymania w sezonie 2018/2019 wynosi ok. 65,61 km. Wymagania Zamawiającego: 1. Zakres obowiązków Wykonawcy związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, placów, parkingów („akcja zima”) obejmuje: 1) pełnienie stałych dyżurów dyspozytorskich oraz interwencyjne wyjazdy sprzętu mające na celu utrzymania przejezdności dróg przez usuwanie śniegu i zwalczanie śliskości oraz patrolowanie dróg w czasie prowadzenia „akcji zima”, 2) dyżurowanie przy telefonie przez cały czas realizacji umowy, 3) usuwanie śniegu z nawierzchni dróg, placów, parkingów oraz zwalczanie śliskości poprzez posypywanie nawierzchni materiałami uszarstniającymi wraz z dojazdem sprzętu na miejsce pracy, 4) przekazywanie Zamawiającemu cotygodniowych wydruków z GPS-w każdy poniedziałek do godz. 15:00, fax-em lub mailem, 5) pokrywanie wszelkich kosztów dodatkowych jak: koszty zakupu materiału, transportu i składowania materiałów uszarstniających, 6) bieżące informowanie Zamawiającego o prowadzonych działaniach związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych, 7) przy bardzo dużych opadach śniegu wywożenie śniegu , 8) rozpoczęcie „akcji zima” w przypadku wystąpienia złych warunków atmosferycznych najpóźniej w ciągu godziny poprzez podjęcie akcji odśnieżania lub usuwania śliskości na drogach gminnych, placach, parkingach, 9) rozpoczęcie „akcji zima” najpóźniej w ciągu godziny po każdorazowym otrzymaniu polecenia telefonicznego od Zamawiającego bądź Policji, Sołtysów, 10) w przypadku opadów ciągłych odśnieżenie parkingów przy budynku Urzędu Gminy w Konopiskach do godz. 6:00 w dni robocze, 11) rozpoczęcie „akcji zima” musi nastąpić niezwłocznie w przypadku wystąpienia ciągłych opadów, zawiei i zamieci śnieżnych, zagrażających powstaniu zatorów drogowych, 12) całkowitej likwidacji skutków pogorszenia warunków atmosferycznych na drogach w ciągu 6 godzin od zaprzestania opadów. 2. Wykonawca jest zobowiązany dysponować do realizacji umowy następującym sprzętem: 1) samochody specjalne pługo-piaskarki wyposażone w GPS, posiadające polisę OC – 4 szt. z podziałem na poszczególne miejscowości: a) samochód nr 1- Aleksandria Pierwsza, Aleksandria Druga, Kopalnia, b) samochód nr 2- Jamki, Kowale, Leśniaki, Korzonek, c) samochód nr 3- Konopiska, Wygoda, Kijas, d) samochód nr 4- Hutki, Rększowice, Łaziec, Wąsosz. Uwaga: Samochody powinny wyjeżdżać równocześnie. 2) ciągnik kołowy o mocy powyżej 80 kM wyposażony w lemieszowy czołowy pług śnieżny - 1 szt., 3) równiarka - 1 szt., 4) pojazdy mechaniczne do załadunku śniegu (ładowarka) - 1 szt. 3. Całość prac Wykonawca zrealizuje przy użyciu własnego sprzętu, transportu, robocizny i materiałów uszarstniających, zgodnie z przyjętymi warunkami i standardami dróg całodobowo we wszystkie dni tygodnia. 4. Wykonawca zobowiązany jest do codziennej 24 godzinnej dyspozycyjności w stosunku do Zamawiającego. 5. Realizacja usługi winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością w ich wykonaniu, bezpieczeństwem, dobrą jakością i właściwą organizacją. 6. Zimowe utrzymanie dróg, ulic, placów, parkingów, skrzyżowań, rozjazdów, wysepek przystankowych ma na celu likwidacje zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi jak śliskość zimowa, gołoledź oraz opady śniegu. 7. Zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie przez Wykonawcę systemem patrolowo interwencyjnym. Prace przy odśnieżaniu tych dróg będą rozpoczynane nie później niż w ciągu jednej godziny od wystąpienia opadów. Stan utrzymania dróg w tym standardzie przedstawia się następująco: 1) jezdnia odśnieżona na całej szerokości i długości oraz posypana mieszanką piaskowo-solną o zawartości soli 25% w miejscach szczególnie niebezpiecznych (całe odcinki dróg, skrzyżowania, zakręty, przystanki autobusowe), oraz po wskazaniu przez Zamawiającego bądź po konsultacjach z Zamawiającym posypanie całych powierzchni (placów, parkingów), 2) odśnieżone na całej szerokości i długości (placów, parkingów). 8. Wykonawca jest zobowiązany stosować materiały uszarstaniające do zimowego utrzymania dróg t.j. mieszanki piaskowo-solnej o zawartości soli 25% spełniającej wymogi Specyfikacji Technicznej stanowiącej załącznik nr 9 do SIWZ. 9. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 46 z dnia 25 .10.1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz.U.MTiG Nr 10, poz. 20). Zaleca się wykonawcy sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 90620000-9

**Dodatkowe kody CPV:**90630000-2

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**17/10/2018 **IV.2) Całkowita wartość zamówienia****Wartość bez VAT** 289910.86 **Waluta** PLN**IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**Liczba otrzymanych ofert:  2 w tym: liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0 liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0 liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0**IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**0**IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nieNazwa wykonawcy: P.U.H. "DOMAX" Arkadiusz Mika Email wykonawcy: domax.biuro@wp.pl Adres pocztowy: ul. Grabińska 8 Kod pocztowy: 42-283 Miejscowość: Boronów Kraj/woj.: śląskie Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:takWykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:nieWykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:nie**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM****Cena wybranej oferty/wartość umowy**447460.20 Oferta z najniższą ceną/kosztem 369974.79 Oferta z najwyższą ceną/kosztem 447460.20 Waluta: PLN**IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcomnieWartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom: **IV.8) Informacje dodatkowe:** |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

**Wójt Gminy Konopiska**

**mgr inż. Jerzy Żurek**