Ogłoszenie nr 500178989-N-2018 z dnia 30-07-2018 r.

**Gmina Konopiska: Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)   
  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:**

obowiązkowe

**Ogłoszenie dotyczy:**

zamówienia publicznego

**Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej**

tak   
Nazwa projektu lub programu   
Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego)

**Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

tak   
Numer ogłoszenia: 575647-N-2018

**Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:**

nie

**SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY**

**I. 1) NAZWA I ADRES:**

Gmina Konopiska, Krajowy numer identyfikacyjny 15139801400000, ul. ul. Lipowa  5, 42274   Konopiska, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 343 282 057, e-mail przetargi@konopiska.pl, faks 343 282 035.   
Adres strony internetowej (url): www.bip.konopiska.akcessnet.net

**I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:**

Administracja samorządowa

**SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:**

Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni)

**Numer referencyjny***(jeżeli dotyczy):*

GR.271.7.2018

**II.2) Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

**II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia***(wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań )* **a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:**

Przedmiotem zamówienia jest „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kopalni) realizowana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) Oś priorytetowa: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna działanie: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej. Poddziałanie: 4.3.2. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – RIT 1. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:1)wymianę stolarki okiennej w pomieszczeniach w ścianie północno-zachodniej na 1 i 2 piętrze oraz w ścianie południowo-zachodniej 3 okna w sali przedszkolnej starszaków (27 sztuk). Okna wyposażone w nawiewniki higrosterowane - w każdym skrzydle okna trójdzielnego jeden nawiewnik (81 sztuk). Okna rozwieralno-uchylne, 2 kwatery pionowe uchylno-rozwieralne, środkowa kwatera stała, dolne kwatery uchylne. Stolarka PCV w kolorze białym, szyby zespolone. Współczynnik przenikania ciepła U(max) = 0,9, 2)montaż nawiewników higrosterowanych w wymienionych już oknach - w każdym skrzydle okna trójdzielnego jeden nawiewnik (razem 161 szt.), 3)wymiana istniejącego kotła na nowy kocioł gazowy, 4)wymiana instalacji CO wraz z wymianą grzejników, 5)wymiana kotła w kotłowni wymaga wydzielenia pomieszczenia kotłowni jako odrębnej strefy przeciwpożarowej poprzez: a)wymianę drzwi pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem technicznym oraz pomieszczeniem pomocniczym na drzwi o odporności p.poż EI30 (2 szt.), b)wymianę drzwi pomiędzy kotłownią a pomieszczeniem technicznym na drzwi o odporności p.poż EI 60 (1 szt.), c)wymianę ocieplenia ze styropianu na ocieplenie z wełny mineralnej wokół okna w kotłowni, na długości 8,22 m. oraz na ścianie bocznej na długości 1,85 m. oraz otynkowanie tynkiem akrylowym na siatce w kolorze nawiązującym do pozostałej ściany, d)wykonanie ściany oddzielenia pożarowego wysuniętej 48 cm poza lico budynku. Ściana z pustaka silikatowego gr. 25cm ocieplona warstwą wełny mineralnej grubość 5cm, tynkowana tynkiem akrylowym na siatce w kolorze nawiązującym do elewacji. Wysokość siany od poziomu gruntu 9,55 m. Kotwienie do istniejącej ściany co trzecią warstwę pustaka prętem Ø 12. Stopa fundamentowa 40x55 cm, wys. 20cm, zbrojona siatką Ø 14 co 15cm. Ściana fundamentowa 25 cm – beton zbrojeniowy 4 Ø 12, strzemiona Ø 6 co 15cm. Wykonać obdaszenie ściany. e)docieplenie stropodachu w części dydaktycznej warstwą granulatu wełny mineralnej gr. 15cm. 3.3 Dane powierzchniowe: 1)powierzchnia zabudowy 707,62 m2, 2)powierzchnia użytkowa część dydaktyczna – 1 437,83m2, 3)kubatura 7 251,35m3. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa,w skład której wchodzi projekt budowlany, projekty wykonawcze, przedmiary robót oraz dodatkowo Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej STWiORB), które stanowią załączniki do SIWZ. 1) Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, 2) Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałaby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem „minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe” Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia, 3)Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności, 4)Zaleca się Wykonawcy sprawdzenie w terenie warunków wykonania zamówienia, 5)W przypadku nie przyznania środków finansowych z Województwa Śląskiego Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania, 6)Zamawiający nie dopuszcza możliwości roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego oszacowania ceny lub pominięcia kosztów i innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na cenę.

**II.4) Informacja o częściach zamówienia:**   
**Zamówienie było podzielone na części:**

nie

**II.5) Główny Kod CPV:** 45420000-7

**Dodatkowe kody CPV:**45443000-4, 45331000-6, 45333000-0

**SEKCJA III: PROCEDURA**

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA**

Przetarg nieograniczony

**III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów**

nie

**III.3) Informacje dodatkowe:**

**SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

|  |
| --- |
|  |
|  |
| **IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:**30/07/2018  **IV.2) Całkowita wartość zamówienia**  **Wartość bez VAT** 331206.37  **Waluta** PLN  **IV.3) INFORMACJE O OFERTACH**  Liczba otrzymanych ofert:  2  w tym:  liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0  liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0  liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0  **IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:**1  **IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA**  Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:  nie  Nazwa wykonawcy: F.U.H. "DZIEDZICKI" Marcin Dziedzicki  Email wykonawcy: biuro.dziedzicki@gmail.com  Adres pocztowy: ul. Stawowa 8  Kod pocztowy: 42-274  Miejscowość: Konopiska  Kraj/woj.:   Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:  tak  Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:  nie  Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:  nie  **IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM**  **Cena wybranej oferty/wartość umowy**399442.28  Oferta z najniższą ceną/kosztem 399442.28  Oferta z najwyższą ceną/kosztem 399442.28  Waluta: PLN  **IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa**  Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom  nie  Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:  **IV.8) Informacje dodatkowe:** |

**IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ**

**IV.9.1) Podstawa prawna**

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

**IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu**

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

**Wójt Gminy Konopiska**

**Mgr inż. Jerzy Żurek**